**Formularz 2.1**

|  |  |
| --- | --- |
| *(pieczęć Wykonawcy/Wykonawców)* | **OFERTA** |

**Powiatowy Zarząd Dróg w Mielcu**

  **ul. Korczaka 6a**

 **39-300 Mielec**

Nawiązując do ogłoszenia o zamówieniu w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn. :

**„Przebudowa mostów w ciągu drogi powiatowej nr 1169R Podleszany – Rydzów – Ruda – Zasów w miejscowości Podleszany i Ruda”**

**MY NIŻEJ PODPISANI**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

działając w imieniu i na rzecz

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 *Nazwa (firma) dokładny adres Wykonawcy/Wykonawców (w przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie podać nazwy (firmy) i dokładne adresy wszystkich wspólników spółki cywilnej lub członków konsorcjum)*

**1. SKŁADAMY OFERTĘ** na wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia.

**2. OFERUJEMY** wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę brutto :

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ złotych (słownie złotych: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_).**

**3. OŚWIADCZAMY**, że wybór naszej oferty:

- nie będzie prowadzić u Zamawiającego do powstania obowiązku podatkowego zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług\*

- będzie prowadzić u Zamawiającego do powstania obowiązku podatkowego zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług. W związku z czym wskazujemy nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do obowiązku jego powstania oraz ich wartość bez kwoty podatku:\* \*

-------------------------------- ----------------------------------

-------------------------------- ----------------------------------

 *Nazwa (rodzaj) towaru lub usługi Wartość netto*

**4. AKCEPTUJEMY** warunki płatności określone przez Zamawiającego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

**5. ZOBOWIĄZUJEMY SIĘ** wykonać przedmiot zamówienia w terminie do **11 grudnia 2020 r.**

**6. UDZIELAMY** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**miesięcznej gwarancji i rękojmi** na przedmiot zamówienia

*Powyższy okres Wykonawca wskazuje w przedziale od 36 do 60 miesięcy.*

**7. OŚWIADCZAMY**, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia oraz wyjaśnieniami i zmianami SIWZ przekazanymi przez Zamawiającego i uznajemy się za związanych określonymi w nich postanowieniami i zasadami postępowania.

**8. JESTEŚMY** związani ofertą przez czas wskazany w Specyfikacji Istotnych Warunków, Zamówienia tj. przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.

**9. OŚWIADCZAMY,** że zgodnie z definicjami zawartymi w art. 7 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo Przedsiębiorców (Dz.U. z 2018 r. poz. 646) jesteśmy **mikroprzedsiębiorcą/małym przedsiębiorcą/średnim przedsiębiorcą**\*.

**10.ZAMÓWIENIE ZREALIZUJEMY** sami\*/przy udziale podwykonawców
w następującym zakresie robót:\*

Zakres robót \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Wartość/procentowy udział \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Firma podwykonawcy \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Zakres robót \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Wartość/procentowy udział \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Firma podwykonawcy \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**11. OŚWIADCZAMY**, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 Pzp powołujemy się na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp na zasoby podmiotów wskazanych poniżej:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*Nazwa podmiotu, na którego zasoby powołuje się wykonawca*

i deklarujemy, że wskazane powyżej podmioty udostępniające nam zdolności w zakresie

 wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia zrealizują roboty budowlane, do

 których wymagane są te zdolności.

**12. OŚWIADCZAMY**, że przy realizacji zamówienia będziemy\*/nie będziemy\* stosować rozwiązań równoważnych do opisanych przez Zamawiającego. Oferowane przez nas roboty budowalne przy zastosowaniu rozwiązań równoważnych spełniają wymagania określone przez Zamawiającego w SIWZ.

**13. OŚWIADCZAMY**, że sposób reprezentacji Wykonawcy\*/Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia\* dla potrzeb zamówienia jest następujący:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 *Wypełniają jedynie przedsiębiorcy składający wspólną ofertę – spółki cywilne lub konsorcja*

**14. OŚWIADCZAMY**, że informacje i dokumenty zawarte na stronach od \_\_\_ do \_\_\_ - stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i nie mogą być one udostępniane.

**15.OŚWIADCZAMY**, że zapoznaliśmy się postanowieniami umowy, określonymi
w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy zgodnej z ofertą, na warunkach określonych
w Specyfikacji Istotnych warunków Zamówienia, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

**16. INFORMUJEMY,** że oświadczenia/dokumenty wskazane poniżej:

- \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

- \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

- \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Zamawiający może uzyskać w formie elektronicznej z ogólnodostępnych baz danych pod adresem internetowym ……………………

**17. INFORMUJEMY,** że oświadczenia/dokumenty wskazane poniżej:

- \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

- \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

- \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

znajdują się w posiadaniu Zamawiającego, ponieważ stanowią załącznik do protokołu postepowania pn. ………………………… lub dotyczą zamówienia realizowanego przez nas wcześniej na rzecz Zamawiającego.

**18. OŚWIADCZAM,** że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub

art. 14 ROD01 wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.\*\*\*

**19. WSZELKĄ KORESPONDENCJĘ** w sprawie przedmiotowego postępowania należy kierować na poniższy adres:

 Nazwa\*/imię i nazwisko\*: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 tel. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ fax. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 e-mail:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**20. OFERTĘ** wraz z oświadczeniami i dokumentami składamy na \_\_\_ stronach.

**21. WRAZ Z OFERTĄ** składamy następujące oświadczenia i dokumenty:

- \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

- \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ dnia \_\_ \_\_ \_\_\_\_ roku

………………………………………….

 *(podpis Wykonawcy/Pełnomocnika)*

1 *Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych* i *w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE l 119 z 04.05.2016, str. 1 ).*

\* *- niepotrzebne skreślić*

\*\*- *dotyczy Wykonawców, których oferty będą prowadzi do obowiązku doliczenia wartości podatku VAT, tj. w przypadku:*

1. *wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów (art. 17 ust. I pkt 3 ustawy o podatku od towarów i usług),*
2. *mechanizmu odwróconego obciążenia (art. 17 ust. I pkt* 7 *ustawy z o podatku od towarów i usług),*
3. *importu usług lub importu towarów, z którymi wiąże się obowiązek doliczenia przez zamawiającego przy porównywaniu cen ofertowych podatku od towarów i usług (art. 17 ust. 1 pkt 4 i 5 ustawy o podatku od towarów i usług)*

\*\*\* - *w przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących*

*lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).*

**Formularz 2.2**

|  |  |
| --- | --- |
| *(Nazwa Wykonawcy/Wykonawców)* | **Kosztorys Ofertowy**  |

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. : **„Przebudowa mostów w ciągu drogi powiatowej nr 1169R Podleszany – Rydzów – Ruda – Zasów w miejscowości Podleszany i Ruda”** oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z poniższymi cenami:

|  |
| --- |
| **KOSZTORYS OFERTOWY** |
| **Przebudowa mostów w ciągu drogi powiatowej nr 1169R Podleszany – Rydzów – Ruda – Zasów w miejscowości Podleszany i Ruda** |
| ***Lp.*** | ***Numer SST (podstawa wyceny)*** | ***Wyszczególnienie elementów*** | ***Jedn.*** | ***Ilość*** | ***Cena jednost.*** | ***Wartość netto*** |
| 1. **Most w m. Podleszany, km 1+773**
 |
| **WYMAGANIA OGÓLNE** |
|  | **DM 00.00.00** | **WYMAGANIA OGÓLNE** |
| 1 | DM 00.00.00 | Koszt dostosowania się do wymagań Warunków Kontraktu i Wymagań Ogólnych zawartych w Specyfikacji Technicznej DM 00.00.00 | ryczałt | ---- |  |  |
| 2 | DM 00.00.00 | Wprowadzenie tymczasowej organizacji ruchu i utrzymywanie oznakowania w czasie trwania robót (odzysk) | ryczałt | ---- |  |  |
| 3 | DM 00.00.00 | Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza zawierająca również komplet opracowań geodezyjnych związanych z odtworzeniem lub w przypadku brak możliwości tej procedury, z wyniesieniem granicy pasa drogowego w terenie i zastabilizowanie go granicznikami | szt. | 2,00 |  |  |
| 4 | DM 00.00.00 | Wykonanie i rozbiórka dróg technologicznych, tymczasowych i dojazdowych, niezbędnych do realizacji robót, m.in. rozbiórka części konstrukcji nośnej, rozbiórka i adaptacja części korpusów przyczółków, tymczasowe wykopy i nasypy, i inne niezbędne dla potrzeb realizacji kontraktu | ryczałt | ---- |  |  |
| **ROBOTY DROGOWE** |
|  | **D 01.00.00** | **ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE** |
|  | **D 01.01.01** | **ODTWORZENIE (WYZNACZENIE) TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH** |
| 5 | D 01.01.01 | Wyznaczenie trasy i punktów wysokościowych w terenie równinnym | km | 0,07 |  |  |
|  | **D 01.02.02** | **ZDJĘCIE WARSTWY HUMUSU LUB (I) DARNINY** |
| 6 | D 01.02.02 | Mechaniczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) gr. w-wy do 15cm | m2 | 162,00 |  |  |
|  | **D 01.02.03** | **WYBURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH** |
| 7 | D 01.02.03 | Rozbiórki obiektów kubaturowych wraz z odwozem elementów i gruzu na składowisko Wykonawcy | m3 | 166,00 |  |  |
|  | **D 01.02.04** | **ROZBIÓRKA ELEMENTÓW DRÓG, OGRODZEŃ I PRZEPUSTÓW** |
| 8 | D 01.02.04 | Rozebranie podbudowy z kruszywa o średniej grubości 35 cm | m2 | 203,78 |  |  |
| 9 | D 01.02.04 | Rozebranie istniejących balustrad na moście | m | 17,30 |  |  |
| 10 | D 01.02.04 | Rozebranie istniejących umocnień pod mostem z płyt ażurowych betonowych, wypełnionych betonem  | m2 | 32,40 |  |  |
| 11 | D 01.02.04 | Rozebranie znaków drogowych, pionowych | szt. | 2,00 |  |  |
|  | **D 02.00.00** | **ROBOTY ZIEMNE** |
|  | **D 02.01.01** | **WYKONANIE WYKOPÓW W GRUNTACH KATEGORII I-V** |
| 12 | D 02.01.01 | Roboty ziemne wykonywane mechanicznie w gr. kat. I-V wraz z zabezpieczeniem wykopu przed wodą | m3 | 122,00 |  |  |
| 13 | D 02.01.01 | Roboty ziemne wykonywane mechanicznie w gr. kat. I-V | m3 | 456,00 |  |  |
|  | **D 02.03.01** | **WYKONANIE NASYPÓW** |
| 14 | D 02.03.01 | Wykonanie nasypów mechanicznie z gruntów kategorii I-VI uzyskanego z dokopu | m3 | 50,00 |  |  |
|  | **D 03.00.00** | **ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO** |
|  | **D 03.01.01** | **PRZEPUSTY POD KORONĄ DROGI** |
|  | **D 03.01.01** | **PRZEPUSTY DROGOWE RAMOWE ŻELBETOWE PREFABRYKOWANE** **I MONOLITYCZNE O PRZEKROJU POPRZECZNYM 4,50 X 2,00 M** |
| 15 | D 03.01.01 | Zakup i transport typowych elementów prefabrykowanych typu C o przekroju 4,50 x 2,00 m i szerokości 1,00 m | szt. | 9,00 |  |  |
| 16 | D 03.01.01 | Zakup i transport nietypowych elementów prefabrykowanych typu C o przekroju 4,50 x 2,00 m i szerokości zmiennej | szt. | 2,00 |  |  |
| 17 | D 03.01.01 | Wykonanie zbrojenia płyty zespolonej oraz ścian czołowych ze stali klasy AIII N (B500SP)  | kg | 4 509,00 |  |  |
| 18 | D 03.01.01 | Wykonanie nadbetonu na konstrukcji przepustu oraz ścianek czołowych z betonu klasy C25/30 (B30) - nad wodą | m3 | 33,60 |  |  |
|  | **D 04.00.00** | **PODBUDOWY** |
|  | **D 04.01.01** | **KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGĘSZCZENIEM PODŁOŻA** |
| 19 | D 04.01.01 | Wykonanie koryta mechanicznie wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża w gruntach kat. I-IV, średnia głębokość koryta 50 cm | m2 | 364,80 |  |  |
|  | **D 04.02.01** | **WARSTWY ODSĄCZAJĄCE I ODCINAJĄCE** |
| 20 | D 04.02.01 | Wykonanie warstwy mrozochronnej z piasku, gr. warstwy 20 cm | m2 | 157,50 |  |  |
|  | **D 04.03.01** | **OCZYSZCZENIE I SKROPIENIE WARSTW KONSTRUKCYJNYCH** |
| 21 | D 04.03.01 | Oczyszczenie warstw konstrukcyjnych mechanicznie | m2 | 534,50 |  |  |
| 22 | D 04.03.01 | Skropienie warstw konstrukcyjnych emulsją asfaltową | m2 | 534,50 |  |  |
|  | **D 04.04.02** | **PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO STABILIZOWANEGO** **MECHANICZNIE** |
| 23 | D 04.04.02 | Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5, warstwa górna, grubość 25 cm | m2 | 144,00 |  |  |
|  | **D 04.07.01** | **PODBUDOWA Z BETONU ASFALTOWEGO** |
| 24 | D 04.07.01 | Wykonanie podbudowy z betonu asfaltowego o uziarnieniu AC22P, gr. warstwy 8 cm | m2 | 139,50 |  |  |
|  | **D 05.00.00** | **NAWIERZCHNIE** |
|  | **D 05.03.05** | **NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO** |
| 25 | D 05.03.13 | Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego, warstwa wiążąca, AC 16W, grubość warstwy 5 cm | m2 | 251,00 |  |  |
| 26 | D 05.03.13 | Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego warstwa ścieralna AC 11S, grubość warstwy 4 cm | m2 | 248,80 |  |  |
|  | **D 05.03.11** | **RECYKLING (REMIXING)** |
| 27 | D 05.03.11 | Wykonanie frezowania nawierzchni asfaltowych na zimno, średnia gr. warstwy 12 cm | m2 | 252,00 |  |  |
|  | **D 06.00.00** | **ROBOTY WYKOŃCZENIOWE** |
|  | **D 06.01.01** | **UMOCNIENIE SKARP PRZEZ HUMUSOWANIE Z OBSIANIEM** |
| 28 | D 06.01.01 | Humusowanie z obsianiem skarp przy grubości humusu 10 cm | m2 | 162,00 |  |  |
|  | **D 06.03.01** | **ŚCINANIE I UZUPEŁNIANIA POBOCZY** |
| 29 | D 06.03.01 | Wykonanie uzupełnienia poboczy kruszywem łamanym kamiennym 0/31,5, stabilizowanym mechanicznie gr. 20 cm | m2 | 111,60 |  |  |
|  | **D 07.00.00** | **OZNAKOWANIE I URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU** |
|  | **D 07.05.01** | **BARIERY OCHRONNE STALOWE** |
| 30 | D 07.05.01 | Ustawienie barier ochronnych stalowych jednostronnych - bezprzekładkowych typu N2, W2, B, odcinki proste | m | 24,00 |  |  |
| 31 | D 07.05.01 | Ustawienie barier ochronnych stalowych jednostronnych - bezprzekładkowych typu N2, W2, B, odcinki wyłukowane R=3,0m | m | 12,00 |  |  |
|  | **D 08.00.00** | **ELEMENTY ULIC** |
|  | **D 08.02.02** | **CHODNIKI Z BRUKOWEJ KOSTKI BETONOWEJ** |
| 32 | D 08.02.02 | Wykonanie chodników z kostki brukowej betonowej grubości 6cm prostokątnej, na podsypce cementowo - piaskowej 1:4 gr. 5 cm oraz w-wie kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 15 cm | m2 | 28,50 |  |  |
|  | **D 08.03.01** | **OBRZEŻA BETONOWE** |
| 33 | D 08.03.01 | Ustawienie obrzeży betonowych w wymiarach 8x30cm na suchym betonie gr. 5cm | m | 31,10 |  |  |
|  | **D 10.07.01** | **ZJAZDY DO GOSPODARSTW I NA DROGI BOCZNE** |
|  | **D 10.07.01** | **WYKONANIE ZJAZDÓW NA DROGI BOCZNE** |
| 34 | D 10.07.01 | Wykonanie zjazdów na drogi boczne z nawierzchnią utwardzoną z betonu asfaltowego o średniej grubości 10 cm na podbudowie z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 30 cm | m2 | 72,75 |  |  |
| **ROBOTY MOSTOWE** |
|  | **M 21.00.00** | **FUNDAMENTY** |
|  | **M 21.53.05** | **ŚCIANKA SZCZELNA Z GRODZIC STALOWYCH** |
| 35 | M 21.53.05 | Wykonanie ścianki szczelnej z grodzic stalowych - na lądzie | m2 | 164,00 |  |  |
|  | **M 21.15.01** | **WZMOCNIENIE PODŁOŻA FUNDAMENTÓW BEZPOŚREDNICH** **POPRZEZ WYMIANĘ GRUNTU** |
| 36 | M 21.15.01 | Wzmocnienie podłoża fundamentów bezpośrednich poprzez wymianę gruntu na nośny - wykonanie materaca z kruszywa łamanego otoczonego geokompozytem, z zabezpieczeniem wykopu w wodzie i pompowaniem wody | m3 | 51,45 |  |  |
|  | **M 21.20.01** | **ŁAWY FUNDAMENTOWE** |
| 37 | M 21.20.01 | Wykonanie ław fundamentowych w deskowaniu, beton klasy C25/30, z zabezpieczeniem wykopu w wodzie | m3 | 37,50 |  |  |
| 38 | M 21.20.01 | Wykonanie zbrojenia ław ze stali klasy A III | kg | 5350,00 |  |  |
|  | **M 23.30.00** | **KAPY CHODNIKOWE** |
|  | **M 23.30.06** | **KAPY CHODNIKOWA Z PREFABRYKOWANĄ DESKĄ GZYMSOWĄ** |
| 39 | M 23.30.06 | Koszt prefabrykowanych desek gzymsowych z betonu poliuretanowego o wymiarach 4x60x100cm | m3 | 0,55 |  |  |
| 40 | M 23.30.06 | Montaż prefabrykowanych desek gzymsowych z betonu poliuretanowego o kubaturze do 0,1m3/szt. | m3 | 0,55 |  |  |
| 41 | M 23.30.06 | Wykonanie betonu wyrównawczego pod kapę z betonu klasy C12/15 | m3 | 3,00 |  |  |
| 42 | M 23.30.06 | Wykonanie płyty chodnikowej "na mokro" z betonu klasy C30/37 | m3 | 13,00 |  |  |
| 43 | M 23.30.06 | Wykonanie uszczelnienia pomiędzy krawężnikiem, deską gzymsową a betonem chodnika materiałem trwale plastycznym odpornym na działanie promieni UV | m | 92,16 |  |  |
| 44 | M 23.30.06 | Wykonanie zbrojenia kap ze stali klasy AIII N (B500SP)  | kg | 1149,00 |  |  |
|  | **M 25.00.00** | **URZĄDZENIA DYLATACYJNE** |
|  | **M 25.01.03** | **PRZEKRYCIE DYLATACYJNE -"UCIĄGLENIE NAWIERZCHNI"** **POPRZEZ ZAZBROJENIE SIATKĄ Z TWORZYWA** |
| 45 | M 25.01.13 | Wykonanie przekrycia dylatacyjnego - "uciąglenie nawierzchni" poprzez zazbrojenie siatkami z tworzyw | m | 13,00 |  |  |
|  | **M 27.00.00** | **HYDROIZOLACJA** |
|  | **M 27.01.01.** | **POWŁOKOWA IZOLACJA BITUMICZNA "NA ZIMNO"** |
| 46 | M 27.01.01. | Wykonanie powłokowej izolacji bitumicznej na zimno, powierzchnie pionowe | m2 | 141,00 |  |  |
|  | **M 27.02.01** | **IZOLACJE ARKUSZOWE** |
| 47 | M 27.02.01 | Koszt papy zgrzewalnej | m2 | 90,00 |  |  |
| 48 | M 27.02.01 | Wykonanie izolacji z papy zgrzewalnej na betonowych płaszczyznach poziomych - 1 x papa | m2 | 90,00 |  |  |
|  | **M 28.00.00** | **WYPOSAŻENIE** |
|  | **M 28.05.05** | **BARIERO-PORĘCZE** |
| 49 | M 28.05.05 | Koszt stalowych bariero-poręczy | m | 19,50 |  |  |
| 50 | M 28.05.05 | Montaż stalowych bariero-poręczy o rozstawie słupków 1m | m | 19,50 |  |  |
|  | **M 28.15.01** | **KRAWĘŻNIKI KAMIENNE** |
| 51 | M 28.15.01 | Zakup krawężników kamiennych 20x20cm z kotwami stalowymi osadzonymi na żywicy  | m | 23,04 |  |  |
| 52 | M 28.15.01 | Zakup krawężników kamiennych 20x30cm - z kotwami na długości skrzydełek i bez kotew na długości zejść | m | 12,00 |  |  |
| 53 | M 28.15.01 | Ustawienie krawężników kamiennych na podlewce z mieszanek niskoskurczowych | m | 23,04 |  |  |
| 54 | M 28.15.01 | Ustawienie krawężników kamiennych na ławie betonowej z oporem | m | 12,00 |  |  |
|  | **M.29.03.00** | **ROBOTY ZIEMNE W REJONIE PRZYCZÓŁKÓW** |
|  | **M.29.03.01** | **ZASYPKA ZA PRZEPUSTEM** |
| 55 | M.29.03.01 | Wykonanie zasypki za ścianami przepustu - zasypanie przestrzeni za ścianami przyczółka gruntem piaszczystym | m3 | 210,00 |  |  |
|  | **M.29.15.01** | **UMOCNIENIE SKARP STOŻKÓW PRZYCZÓŁKÓW** |
| 56 | M.29.15.01 | Wykonanie ławy oporowej dla umocnienia stożków przyczółkowych i skarp drogowych z betonu klasy C20/25 w deskowaniu wraz z robotami ziemnymi | m3 | 7,44 |  |  |
| 57 | M-29.15.01 | Wykonanie umocnienia skarp brukiem kamiennym na zaprawie cementowej | m2 | 59,00 |  |  |
|  | **M 29.00.00** | **ROBOTY REGULACYJNE** |
|  | **M 29.30.01** | **UMOCNIENIE KONSTRUKCJAMI KAMIENNYMI SKARP I DNA RZEKI,** **KANAŁÓW I ROWÓW** |
| 58 | M 29.30.01 | Wykonanie opaski kamiennej na brzegu z kamienia grubego, średnica powyżej 50cm, na ścieli faszynowej | m3 | 66,00 |  |  |
| 59 | M 29.30.01 | Wykonanie profilowania i odbudowy istniejących skarp rzeki poprzez darniowanie | m2 | 99,00 |  |  |
| 60 | M 29.30.01 | Wykonanie umocnienia istniejącego dna narzutem kamiennym o grubości 50 cm na ścieli faszynowej | m2 | 51,00 |  |  |
|  | **M 30.00.00** | **ROBOTY NAWIERZCHNIOWE I ZABEZPIECZAJĄCE** |
|  | **M 30.05.02** | **NAWIERZCHNIA CHODNIKA Z ŻYWIC SYNTETYCZNYCH** |
| 61 | M 30.05.02 | Wykonanie nawierzchni chodnika z żywicy poliuretanowo - epoksydowej gr. 6mm wraz z przygotowaniem i gruntowaniem powierzchni | m2 | 56,45 |  |  |
|  | **M 30.20.01** | **ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE BETONU** |
|  | **M 30.20.11** | **ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE POWIERZCHNI BETONOWYCH –** **POKRYCIE POWIERZCHNIOWE O GRUBOŚCI POWŁOKI 0,3<d<1 mm** |
| 62 | M 30.20.11 | Wykonanie zabezpieczenia pow. betonowej powło- ką o grub. 0,3<d<1mm - dyspersjami polimerowymi | m2 | 25,00 |  |  |
|  | **M 32.00.00** | **MOSTY OBJAZDOWE** |
|  | **M 31.01.01** | **MOST OBJAZDOWY NADWODNY**  |
| 63 | M 31.01.01 | Wykonanie i utrzymanie tymczasowych przepustów o średnicy 150cm i objazdu tymczasowego | ryczałt | 1,00 |  |  |
| 64 | M 31.01.01 | Rozebranie tymczasowych przepustów o średnicy 150cm i objazdu tymczasowego | ryczałt | 1,00 |  |  |
| **RAZEM A. Most w m. Podleszany, km 1+773 (suma poz. 1-64)** |  |
|  |
| 1. **Most w m. Ruda, km 8+427**
 |
| **WYMAGANIA OGÓLNE** |
|  | **DM 00.00.00** | **WYMAGANIA OGÓLNE** |
| 1 | DM 00.00.00 | Koszt dostosowania się do wymagań Warunków Kontraktu i Wymagań Ogólnych zawartych w Specyfikacji Technicznej DM 00.00.00 | ryczałt | ---- |  |  |
| 2 | DM 00.00.00 | Wprowadzenie tymczasowej organizacji ruchu i utrzymywanie oznakowania w czasie trwania robót (odzysk) | ryczałt | ---- |  |  |
| 3 | DM 00.00.00 | Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza zawierająca również komplet opracowań geodezyjnych związanych z odtworzeniem lub w przypadku brak możliwości tej procedury, z wyniesieniem granicy pasa drogowego w terenie i zastabilizowanie go granicznikami | szt. | 2,00 |  |  |
| 4 | DM 00.00.00 | Wykonanie i rozbiórka dróg technologicznych, tymczasowych i dojazdowych, niezbędnych do realizacji robót, m.in. rozbiórka części konstrukcji nośnej, rozbiórka i adaptacja części korpusów przyczółków, tymczasowe wykopy i nasypy, i inne niezbędne dla potrzeb realizacji kontraktu | ryczałt | ---- |  |  |
| **ROBOTY DROGOWE** |
|  | **D 01.00.00** | **ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE** |
|  | **D 01.01.01** | **ODTWORZENIE (WYZNACZENIE) TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH** |
| 5 | D 01.01.01 | Wyznaczenie trasy i punktów wysokościowych w terenie równinnym | km | 0,05 |  |  |
|  | **D 01.02.02** | **ZDJĘCIE WARSTWY HUMUSU LUB (I) DARNINY** |
| 6 | D 01.02.02 | Mechaniczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) gr. w-wy do 15cm | m2 | 162,00 |  |  |
|  | **D 01.02.03** | **WYBURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH** |
| 7 | D 01.02.03 | Rozbiórki obiektów kubaturowych wraz z odwozem elementów i gruzu na składowisko Wykonawcy | m3 | 156,00 |  |  |
|  | **D 01.02.04** | **ROZBIÓRKA ELEMENTÓW DRÓG, OGRODZEŃ I PRZEPUSTÓW** |
| 8 | D 01.02.04 | Rozebranie podbudowy z kruszywa o średniej grubości 35 cm | m2 | 157,30 |  |  |
| 9 | D 01.02.04 | Rozebranie istniejących balustrad na moście | m | 20,60 |  |  |
| 10 | D 01.02.04 | Rozebranie istniejących umocnień pod mostem z płyt ażurowych betonowych, wypełnionych betonem  | m2 | 32,40 |  |  |
| 11 | D 01.02.04 | Rozebranie znaków drogowych, pionowych | szt. | 2,00 |  |  |
|  | **D 02.00.00** | **ROBOTY ZIEMNE** |
|  | **D 02.01.01** | **WYKONANIE WYKOPÓW W GRUNTACH KATEGORII I-V** |
| 12 | D 02.01.01 | Roboty ziemne wykonywane mechanicznie w gr. kat. I-V wraz z zabezpieczeniem wykopu przed wodą | m3 | 130,00 |  |  |
| 13 | D 02.01.01 | Roboty ziemne wykonywane mechanicznie w gr. kat. I-V | m3 | 456,00 |  |  |
|  | **D 02.03.01** | **WYKONANIE NASYPÓW** |
| 14 | D 02.03.01 | Wykonanie nasypów mechanicznie z gruntów kategorii I-VI uzyskanego z dokopu | m3 | 75,00 |  |  |
|  | **D 03.00.00** | **ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO** |
|  | **D 03.01.01** | **PRZEPUSTY POD KORONĄ DROGI** |
|  | **D 03.01.01** | **PRZEPUSTY DROGOWE RAMOWE ŻELBETOWE PREFABRYKOWANE** **I MONOLITYCZNE O PRZEKROJU POPRZECZNYM 4,50 X 2,00 M** |
| 15 | D 03.01.01 | Zakup i transport typowych elementów prefabrykowanych typu C o przekroju 4,50 x 2,00 m i szerokości 1,00 m | szt. | 9,00 |  |  |
| 16 | D 03.01.01 | Zakup i transport nietypowych elementów prefabrykowanych typu C o przekroju 4,50 x 2,00 m i szerokości zmiennej | szt. | 2,00 |  |  |
| 17 | D 03.01.01 | Wykonanie zbrojenia płyty zespolonej oraz ścian czołowych ze stali klasy AIII N (B500SP)  | kg | 4 991,00 |  |  |
| 18 | D 03.01.01 | Wykonanie nadbetonu na konstrukcji przepustu oraz ścianek czołowych z betonu klasy C25/30 (B30) - nad wodą | m3 | 55,00 |  |  |
|  | **D 04.00.00** | **PODBUDOWY** |
|  | **D 04.01.01** | **KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGĘSZCZENIEM PODŁOŻA** |
| 19 | D 04.01.01 | Wykonanie koryta mechanicznie wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża w gruntach kat. I-IV, średnia głębokość koryta 50 cm | m2 | 259,80 |  |  |
|  | **D 04.02.01** | **WARSTWY ODSĄCZAJĄCE I ODCINAJĄCE** |
| 20 | D 04.02.01 | Wykonanie warstwy mrozochronnej z piasku, gr. warstwy 20 cm | m2 | 84,00 |  |  |
|  | **D 04.03.01** | **OCZYSZCZENIE I SKROPIENIE WARSTW KONSTRUKCYJNYCH** |
| 21 | D 04.03.01 | Oczyszczenie warstw konstrukcyjnych mechanicznie | m2 | 341,40 |  |  |
| 22 | D 04.03.01 | Skropienie warstw konstrukcyjnych emulsją asfaltową | m2 | 341,40 |  |  |
|  | **D 04.04.02** | **PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO STABILIZOWANEGO** **MECHANICZNIE** |
| 23 | D 04.04.02 | Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5, warstwa górna, grubość 25 cm | m2 | 76,80 |  |  |
|  | **D 04.07.01** | **PODBUDOWA Z BETONU ASFALTOWEGO** |
| 24 | D 04.07.01 | Wykonanie podbudowy z betonu asfaltowego o uziarnieniu AC22P, gr. warstwy 8 cm | m2 | 74,40 |  |  |
|  | **D 05.00.00** | **NAWIERZCHNIE** |
|  | **D 05.03.05** | **NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO** |
| 25 | D 05.03.13 | Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego, warstwa wiążąca, AC 16W, grubość warstwy 5 cm | m2 | 190,20 |  |  |
| 26 | D 05.03.13 | Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego warstwa ścieralna AC 11S, grubość warstwy 4 cm | m2 | 189,00 |  |  |
|  | **D 05.03.11** | **RECYKLING (REMIXING)** |
| 27 | D 05.03.11 | Wykonanie frezowania nawierzchni asfaltowych na zimno, średnia gr. warstwy 12 cm | m2 | 189,00 |  |  |
|  | **D 06.00.00** | **ROBOTY WYKOŃCZENIOWE** |
|  | **D 06.01.01** | **UMOCNIENIE SKARP PRZEZ HUMUSOWANIE Z OBSIANIEM** |
| 28 | D 06.01.01 | Humusowanie z obsianiem skarp przy grubości humusu 10 cm | m2 | 180,00 |  |  |
|  | **D 06.03.01** | **ŚCINANIE I UZUPEŁNIANIA POBOCZY** |
| 29 | D 06.03.01 | Wykonanie uzupełnienia poboczy kruszywem łamanym kamiennym 0/31,5, stabilizowanym mechanicznie gr. 20 cm | m2 | 62,50 |  |  |
|  | **D 07.00.00** | **OZNAKOWANIE I URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU** |
|  | **D 07.05.01** | **BARIERY OCHRONNE STALOWE** |
| 30 | D 07.05.01 | Ustawienie barier ochronnych stalowych jednostronnych - bezprzekładkowych typu N2, W2, B, odcinki proste | m | 32,00 |  |  |
|  | **D 08.00.00** | **ELEMENTY ULIC** |
|  | **D 08.02.02** | **CHODNIKI Z BRUKOWEJ KOSTKI BETONOWEJ** |
| 31 | D 08.02.02 | Wykonanie chodników z kostki brukowej betonowej grubości 6cm prostokątnej, na podsypce cementowo - piaskowej 1:4 gr. 5 cm oraz w-wie kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 15 cm | m2 | 28,80 |  |  |
|  | **D 08.03.01** | **OBRZEŻA BETONOWE** |
| 32 | D 08.03.01 | Ustawienie obrzeży betonowych w wymiarach 8x30cm na suchym betonie gr. 5cm | m | 21,60 |  |  |
| **ROBOTY MOSTOWE** |
|  | **M 21.00.00** | **FUNDAMENTY** |
|  | **M 21.53.05** | **ŚCIANKA SZCZELNA Z GRODZIC STALOWYCH** |
| 33 | M 21.53.05 | Wykonanie ścianki szczelnej z grodzic stalowych - na lądzie | m2 | 164,00 |  |  |
|  | **M 21.15.01** | **WZMOCNIENIE PODŁOŻA FUNDAMENTÓW BEZPOŚREDNICH** **POPRZEZ WYMIANĘ GRUNTU** |
| 34 | M 21.15.01 | Wzmocnienie podłoża fundamentów bezpośrednich poprzez wymianę gruntu na nośny - wykonanie materaca z kruszywa łamanego otoczonego geokompozytem, z zabezpieczeniem wykopu w wodzie i pompowaniem wody | m3 | 56,84 |  |  |
|  | **M 21.20.01** | **ŁAWY FUNDAMENTOWE** |
| 35 | M 21.20.01 | Wykonanie ław fundamentowych w deskowaniu, beton klasy C25/30, z zabezpieczeniem wykopu w wodzie | m3 | 38,00 |  |  |
| 36 | M 21.20.01 | Wykonanie zbrojenia ław ze stali klasy A III | kg | 5536,00 |  |  |
|  | **M 23.30.00** | **KAPY CHODNIKOWE** |
|  | **M 23.30.06** | **KAPY CHODNIKOWA Z PREFABRYKOWANĄ DESKĄ GZYMSOWĄ** |
| 37 | M 23.30.06 | Koszt prefabrykowanych desek gzymsowych z betonu poliuretanowego o wymiarach 4x60x100cm | m3 | 0,56 |  |  |
| 38 | M 23.30.06 | Montaż prefabrykowanych desek gzymsowych z betonu poliuretanowego o kubaturze do 0,1m3/szt. | m3 | 0,56 |  |  |
| 39 | M 23.30.06 | Wykonanie betonu wyrównawczego pod kapę z betonu klasy C12/15 | m3 | 3,00 |  |  |
| 40 | M 23.30.06 | Wykonanie płyty chodnikowej "na mokro" z betonu klasy C30/37 | m3 | 12,40 |  |  |
| 41 | M 23.30.06 | Wykonanie uszczelnienia pomiędzy krawężnikiem, deską gzymsową a betonem chodnika materiałem trwale plastycznym odpornym na działanie promieni UV | m | 92,56 |  |  |
| 42 | M 23.30.06 | Wykonanie zbrojenia kap ze stali klasy AIII N (B500SP)  | kg | 1155,00 |  |  |
|  | **M 25.00.00** | **URZĄDZENIA DYLATACYJNE** |
|  | **M 25.01.03** | **PRZEKRYCIE DYLATACYJNE -"UCIĄGLENIE NAWIERZCHNI"** **POPRZEZ ZAZBROJENIE SIATKĄ Z TWORZYWA** |
| 43 | M 25.01.13 | Wykonanie przekrycia dylatacyjnego - "uciąglenie nawierzchni" poprzez zazbrojenie siatkami z tworzyw | m | 13,20 |  |  |
|  | **M 27.00.00** | **HYDROIZOLACJA** |
|  | **M 27.01.01.** | **POWŁOKOWA IZOLACJA BITUMICZNA "NA ZIMNO"** |
| 44 | M 27.01.01. | Wykonanie powłokowej izolacji bitumicznej na zimno, powierzchnie pionowe | m2 | 200,00 |  |  |
|  | **M 27.02.01** | **IZOLACJE ARKUSZOWE** |
| 45 | M 27.02.01 | Koszt papy zgrzewalnej | m2 | 90,00 |  |  |
| 46 | M 27.02.01 | Wykonanie izolacji z papy zgrzewalnej na betonowych płaszczyznach poziomych - 1 x papa | m2 | 90,00 |  |  |
|  | **M 28.00.00** | **WYPOSAŻENIE** |
|  | **M 28.05.05** | **BARIERO-PORĘCZE** |
| 47 | M 28.05.05 | Koszt stalowych bariero-poręczy | m | 24,00 |  |  |
| 48 | M 28.05.05 | Montaż stalowych bariero-poręczy o rozstawie słupków 1m | m | 24,00 |  |  |
|  | **M 28.15.01** | **KRAWĘŻNIKI KAMIENNE** |
| 49 | M 28.15.01 | Zakup krawężników kamiennych 20x20cm z kotwami stalowymi osadzonymi na żywicy  | m | 23,20 |  |  |
| 50 | M 28.15.01 | Zakup krawężników kamiennych 20x30cm - z kotwami na długości skrzydełek i bez kotew na długości zejść | m | 12,00 |  |  |
| 51 | M 28.15.01 | Ustawienie krawężników kamiennych na podlewce z mieszanek niskoskurczowych | m | 23,20 |  |  |
| 52 | M 28.15.01 | Ustawienie krawężników kamiennych na ławie betonowej z oporem | m | 12,00 |  |  |
|  | **M.29.03.00** | **ROBOTY ZIEMNE W REJONIE PRZYCZÓŁKÓW** |
|  | **M.29.03.01** | **ZASYPKA ZA PRZEPUSTEM** |
| 53 | M.29.03.01 | Wykonanie zasypki za ścianami przepustu - zasypanie przestrzeni za ścianami przyczółka gruntem piaszczystym | m3 | 210,00 |  |  |
|  | **M.29.15.01** | **UMOCNIENIE SKARP STOŻKÓW PRZYCZÓŁKÓW** |
| 54 | M.29.15.01 | Wykonanie ławy oporowej dla umocnienia stożków przyczółkowych i skarp drogowych z betonu klasy C20/25 w deskowaniu wraz z robotami ziemnymi | m3 | 9,50 |  |  |
| 55 | M-29.15.01 | Wykonanie umocnienia skarp brukiem kamiennym na zaprawie cementowej | m2 | 71,00 |  |  |
|  | **M 29.00.00** | **ROBOTY REGULACYJNE** |
|  | **M 29.30.01** | **UMOCNIENIE KONSTRUKCJAMI KAMIENNYMI SKARP I DNA RZEKI,** **KANAŁÓW I ROWÓW** |
| 56 | M 29.30.01 | Wykonanie opaski kamiennej na brzegu z kamienia grubego, średnica powyżej 50cm, na ścieli faszynowej | m3 | 44,00 |  |  |
| 57 | M 29.30.01 | Wykonanie profilowania i odbudowy istniejących skarp rzeki poprzez darniowanie | m2 | 120,00 |  |  |
| 58 | M 29.30.01 | Wykonanie umocnienia istniejącego dna narzutem kamiennym o grubości 50 cm na ścieli faszynowej | m2 | 36,50 |  |  |
|  | **M 30.00.00** | **ROBOTY NAWIERZCHNIOWE I ZABEZPIECZAJĄCE** |
|  | **M 30.05.02** | **NAWIERZCHNIA CHODNIKA Z ŻYWIC SYNTETYCZNYCH** |
| 59 | M 30.05.02 | Wykonanie nawierzchni chodnika z żywicy poliuretanowo - epoksydowej gr. 6mm wraz z przygotowaniem i gruntowaniem powierzchni | m2 | 56,84 |  |  |
|  | **M 30.20.01** | **ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE BETONU** |
|  | **M 30.20.11** | **ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE POWIERZCHNI BETONOWYCH –** **POKRYCIE POWIERZCHNIOWE O GRUBOŚCI POWŁOKI 0,3<d<1 mm** |
| 60 | M 30.20.11 | Wykonanie zabezpieczenia pow. betonowej powło- ką o grub. 0,3<d<1mm - dyspersjami polimerowymi | m2 | 32,00 |  |  |
|  | **M 32.00.00** | **MOSTY OBJAZDOWE** |
|  | **M 31.01.01** | **MOST OBJAZDOWY NADWODNY**  |
| 61 | M 31.01.01 | Wykonanie i utrzymanie tymczasowych przepustów o średnicy 150cm i objazdu tymczasowego | ryczałt | 1,00 |  |  |
| 62 | M 31.01.01 | Rozebranie tymczasowych przepustów o średnicy 150cm i objazdu tymczasowego | ryczałt | 1,00 |  |  |
| **RAZEM A. Most w m. Ruda, km 8+427 (suma poz. 1-62)** |  |
|  |
| OGÓŁEM NETTO (suma poz. A i B) |  |
|  PODATEK VAT 23% |  |
|  OGÓŁEM BRUTTO |  |

Oświadczamy, że w Kosztorysie Ofertowym zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania przedmiotu zamówienia, którego zakres został określony przez Zamawiającego w SIWZ.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ dnia \_\_ \_\_ \_\_\_\_\_ roku

*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

*(podpis Wykonawcy/Pełnomocnika)*

**Formularz 3.1**

|  |
| --- |
| **OŚWIADCZENIA WYKONAWCY****składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych wstępnie potwierdzające, że Wykonawca nie podlega wykluczenia z udziału w postępowaniu oraz o spełnienia warunki udziału w postępowaniu** |

**Wykonawca:**

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

*(wpisać pełną nazwę/firmę, adres)*

**reprezentowany przez:**

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

*(wpisać imię, nazwisko)*

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. : **„****Przebudowa mostów w ciągu drogi powiatowej nr 1169R Podleszany – Rydzów – Ruda – Zasów w miejscowości Podleszany i Ruda”** oświadczam, co następuje:

**OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:**

1. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust 1 pkt 12-22 ustawy Pzp.
2. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 i 8 ustawy Pzp.

……………*(miejscowość),* dnia ………… r.

 …………………………………………

 *(podpis wykonawcy)*

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie
art. …….. ustawy Pzp *(podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 lub art. 24 ust. 5 pkt 1 i 8 ustawy Pzp).* Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze: …………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………..………………

…………….*(miejscowość),* dnia …………r.

 …………………………………………

*(podpis wykonawcy)*

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego w pkt 7.2 Instrukcji dla Wykonawców (Rozdział 1 Tom I SIWZ).

…………….*(miejscowość),* dnia …………r.

 …………………………………………

*(podpis wykonawcy)*

**OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA**:

Oświadczam, że następujący/e podmiot/y, na którego/ych zasoby powołuję się w niniejszym postępowaniu, tj.:

…………………………………………………………………….……………………………………...

……………………………………………………………………………………………………………

*(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)*

nie podlega/ją wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

…………….……. *(miejscowość),* dnia …………………. r.

 …………………………………………

 *(podpis wykonawcy)*

Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez zamawiającego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia w pkt 7.2 ppkt ……… Instrukcji dla Wykonawców (Rozdział 1 Tom I SIWZ) polegam na zasobach następującego/ych podmiotu/ów:

………………………………………………………………….…………………………………….…..

w następującym zakresie:

……………………………………………………………………………………………………………

*(wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu).*

…………….……. *(miejscowość),* dnia ………….……. r.

 …………………………………………

 *(podpis wykonawcy)*

**OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCY NIEBĘDĄCEGO PODMIOTEM, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:**

Oświadczam, że następujący/e podmiot/y, będący/e podwykonawcą/ami:

……………………………………………………………………………………………………………

*(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)*,

nie podlega/ą wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

…………….……. *(miejscowość),* dnia …………………. r.

 …………………………………………

 *(podpis wykonawcy)*

**OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:**

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

…………….……. *(miejscowość),* dnia ………….……. r.

 …………………………………………

 *(podpis wykonawcy)*

**Formularz 3.2**

|  |
| --- |
| **OŚWIADCZENIE****o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych** |

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. : **„Przebudowa mostów w ciągu drogi powiatowej nr 1169R Podleszany – Rydzów – Ruda – Zasów w miejscowości Podleszany i Ruda”**

w imieniu Wykonawcy

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(wpisać pełną nazwę i adres wykonawcy)*

ja (my) niżej podpisany (ni)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(wpisać imię i nazwisko)*

1. Informuję (my), że wykonawca, którego reprezentuję (my) nie należy do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy Prawo zamówień publicznych.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *(miejscowość)* dnia \_\_ \_\_ \_\_\_\_ roku

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 *(podpis Wykonawcy)*

1. Informuję (my), że wykonawca, którego reprezentuję (my) należy do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy Prawo zamówień publicznych. Jednocześnie załączam dokumenty/informacje *(wymienić poniżej i załączyć do oferty)*:
* …………………………………………………………………………………………………...
* ……………………………………………………………………………………………….…..

potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji
w przedmiotowym postępowaniu

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *(miejscowość)* dnia \_\_ \_\_ \_\_\_\_ roku

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 *(podpis Wykonawcy)*

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*Uwaga!*

1. *Należy wypełnić pkt 1) albo pkt 2).*
2. *Niniejszy formularz Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia przekazuje Zamawiającemu
w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp*
3. *W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia składa go każdy z członków konsorcjum lub wspólników spółki cywilnej*

**Formularz 3.3**

|  |  |
| --- | --- |
| *(Nazwa podmiotu oddającego potencjał)* | **ZOBOWIĄZANIE PODMIOTU TRZECIEGO****do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia** |

W imieniu: **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

*( wpisać nazwę Podmiotu, na zasobach którego polega Wykonawca)*

Zobowiązuję się do oddania swoich zasobów

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(określenie zasobu – zdolność techniczna, zdolność zawodowa)*

do dyspozycji Wykonawcy:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(wpisać nazwę Wykonawcy)*

przy wykonywaniu zamówienia pn. **„Przebudowa mostów w ciągu drogi powiatowej nr 1169R Podleszany – Rydzów – Ruda – Zasów w miejscowości Podleszany i Ruda”**

oświadczam, iż:

1. udostępniam Wykonawcy ww. zasoby, w następującym zakresie:

……………………………………………………………………………………………………………

1. sposób wykorzystania udostępnionych przeze mnie zasobów będzie następujący:

……………………………………………………………………………………………………………

1. zakres mojego udziału przy wykonywaniu zamówienia będzie następujący:

……………………………………………………………………………………………………………

1. okres mojego udziału przy wykonywaniu zamówienia będzie następujący:

……………………………………………………………………………………………………………

1. udostępniając wykonawcy zdolności w postaci wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia będę realizował roboty budowlane, których dotyczą udostępnione zdolności:

**TAK\*/NIE \***

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *(miejscowość)* dnia \_\_ \_\_ \_\_\_\_ roku

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 *(podpis Wykonawcy/Pełnomocnika)*

*UWAGA:*

*Zamiast niniejszego Formularza można przedstawić inne dokumenty, w szczególności:*

1. *pisemne zobowiązanie podmiotu, o którym mowa w art. 22a ustawy Pzp*
2. *dokumenty dotyczące:*
	1. *zakresu dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu;*
	2. *sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę przy wykonywaniu zamówienia publicznego;*
	3. *zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia;*
	4. *czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowalne, których wskazane zdolności dotyczą*

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\* *- niepotrzebne skreślić*

**Formularz 3.4**

|  |  |
| --- | --- |
| *(Nazwa Wykonawcy/Wykonawców)* | **Wykaz osób** |

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn. **„Przebudowa mostów w ciągu drogi powiatowej nr 1169R Podleszany – Rydzów – Ruda – Zasów w miejscowości Podleszany i Ruda”**

oświadczamy, że w wykonywaniu zamówienia będą uczestniczyć następujące osoby:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Zakres wykonywanych czynności**  | **Nazwisko i imię** | **Kwalifikacje zawodowe** | **Doświadczenie**  | **Podstawa dysponowania** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Kierownik budowy posiadający uprawnienia budowlane uprawniające do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności mostowej |  | Posiada uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalnościkonstrukcyjno – budowlanej w zakresie mostów**TAK/NIE\*** | Posiada doświadczenie w pełnieniu funkcji kierownika budowy, na co najmniej 1 zadaniu polegającym na budowie, przebudowie, odbudowie lub remoncie obiektów mostowych**TAK/NIE\*** | pracownik Wykonawcy\* |
| pracownik innego podmiotu – dysponowanie na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp\* |
| 2 | Kierownik robót mostowych posiadający uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności mostowej |  | Posiada uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalnościkonstrukcyjno – budowlanej w zakresie mostów**TAK/NIE\*** | Posiada doświadczenie w pełnieniu funkcji kierownika robót mostowych, na co najmniej 1 zadaniu polegającym na budowie, przebudowie, odbudowie lub remoncie obiektów mostowych**TAK/NIE\*** | pracownik Wykonawcy\* |
| pracownik innego podmiotu – dysponowanie na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp\* |

*Uwaga:*

*W przypadku, gdy Wykonawca wykazując spełnianie warunku polega na zdolnościach zawodowych innych podmiotów, na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, i w kolumnie (4) wskaże inną niż „pracownik Wykonawcy” podstawę dysponowania - zobowiązany jest udowodnić, iż będzie dysponował tymi osobami w trakcie realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu zobowiązanie tych podmiotów do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia oraz dokumenty, o których mowa w pkt. 8.5.2 lit. a-c IDW.*

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ dnia \_\_ \_\_ \_\_\_\_ roku

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 *(podpis Wykonawcy)*

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\* *- niepotrzebne skreślić*

**Formularz 3.5**

|  |  |
| --- | --- |
| *(Nazwa Wykonawcy/Wykonawców)* | **WYKAZ ROBÓT BUDOWLANYCH** |

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn. **„Przebudowa mostów w ciągu drogi powiatowej nr 1169R Podleszany – Rydzów – Ruda – Zasów w miejscowości Podleszany i Ruda”**

1. przedkładamy wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres działalności jest krótszy – w tym okresie w zakresie niezbędnym do oceny spełniania opisanego przez Zamawiającego warunku posiadania wiedzy i doświadczenia:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Poz. | Nazwa Wykonawcy (podmiotu), wykazującego spełnianie warunku | Nazwa i adres Zamawiającego/ Zlecającego | Wartość robót wykonanych przez Wykonawcę (podmiot) [PLN brutto] | Charakterystyka zamówienia / Informacje potwierdzające spełnianie warunku opisanego w pkt 7.2.3.a) IDW\* | Czas realizacji |
| początekdzień/miesiąc/rok | koniecdzień/miesiąc/rok |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |

1. załączamy dowody określające, że w/w roboty budowlane zostały wykonane należycie, zgodnie z

przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ dnia \_\_ \_\_ \_\_\_\_ roku

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 *(podpis Wykonawcy)*

**UWAGA:**

*W sytuacji, gdy Wykonawca wykazując spełnianie warunku, polega na zdolnościach technicznych innych podmiotów, na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, zobowiązany jest udowodnić, iż będzie dysponował zdolnościami technicznymi, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia oraz dokumenty, o których mowa w pkt 8.5.2 lit. a-c IDW.*

*\* - w rubryce 5 należy wpisać:*

 *wskazać nazwę zamówienia oraz czy zamówienie polegało na budowie i/lub przebudowie mostu (w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane)*